Акт обследования объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Наименование организации**

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник»

**2. Краткие сведения о составе объекта** (количество зданий) отдельно стоящее здание 3 этажа, 4096,9 кв.м наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9068 кв.м

Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 1999. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:текущего2017*,* капитальногонет

**3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)** актуализируется

(дата последней актуализации 31.12.2016 г.)

**4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состояния объекта ( в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г, К,О,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ - И (Г, У, О);  ДУ (С, К) |
| 3.1 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – 1 этаж | ДУ (при помощи сотрудников) |
| 3.2 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – 2,3 этаж | ДУ (при помощи сотрудников) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (при помощи сотрудников) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ (при помощи сотрудников) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У, О) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно  
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**5. Наличие достоверной информации об объекте в публичном информационном уровне территориальной информационной системы Югры (ТИС Югры) «Доступность объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения», дата размещения паспорта доступности в ТИС Югры**

\_\_\_\_в наличиии, размещено 06. 06.2017 года

**6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плане финансово-хозяйственной деятельности), наличие возможности для выражения инвалидами мнения об уровне доступности модернизированного (приспособленного) объекта**

в наличии (проведение мероприятий по независимой оценке качества, возможность выразить свое мнение при анкетирования на сайте учреждения)

7. Доступность официального сайта в сети «Интернет» для инвалидов по зрению

доступно

**8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)**

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения;

г - инвалиды с нарушениями слуха;

у - инвалиды с нарушениями интеллекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование элементов объекта | Единицы измерения,наличие | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Фактическое состояние на момент обследования (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **1**. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) | | | | |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки | м | 0,9 и более | к, о | 1,2 |
|  | - информация об объекте | наличие | есть | к, о, с, г | наличие |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 50 и менее | к | 50 |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | % | 10 и более | к | 10 |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | 3,6 и более | к | 3,6 |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | 6,0 и более | к | 6,0 |
|  | Путь к входу в здание  (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
|  | - ширина тротуара (пути движения): | м | 2,0 и более | к | 0 |
|  | - указатели направления движения | наличие | есть | к,г | нет |
|  | - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | есть | с | нет |
|  | - места отдыха | наличие | есть | к, о | наличие |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м | справочно |  | нет |
|  | - поручни на высоте | м | 0,85 - 0,95 | о, с | нет |
|  | - тактильная полоса перед маршем  (вверху и внизу) | наличие | есть | с | нет |
|  | - контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | нет |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование элементов объекта | Единицы измерения, наличие | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Фактическое состояние на момент обследования (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - высота подъема одного марша | м | 0,8 и менее | к | нет |
|  | - уклон | % | 1:20 и менее | к | нет |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | к, о | нет |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | нет |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,92 | о | нет |
|  | **2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)** | | |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | справочно |  | 1,0 |
|  | Габариты площадки (ширина) | м | 2,2 и более | к | 3,0 |
|  | Габариты площадки (глубина) | м | 2,2 и более | к | 2,2 |
|  | Поручни (ограждение) | наличие | есть | к, о, с | наличие |
|  | Навес | наличие | есть | к, о | наличие |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | г | наличие |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | есть | с | нет |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | нет |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,95 | о, с | 0,85 |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | 1:20 и менее | к | 1:20 |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 1,0 и более | к | 0,9 |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 0,8 и менее | к | 0,8 |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |
|  | -при въезде на пандус, длина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -при въезде на пандус, ширина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -промежуточная прямая, длина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -промежуточная прямая, ширина | м | 1,0 и более | к | 1,0 |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование элементов объекта | Единицы измерения,наличие | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Фактическое состояние на момент обследования (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к,о | наличие |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | 0,7 |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0.92 | о | 0,85 |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к | наличие |
| - нетравмирующие окончания | наличие | есть | K.O | наличие |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | есть | к | наличие |
|  | Наружный подъемник | наличие | есть | к | нет |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | есть | с | наличие |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Глубина | м | 1,8 и более | к | 1,2 |
|  | Ширина | м | 2,2 и более | к | 2,8 |
|  | Двери распашные | наличие | справочно | - | наличие |
|  | Двери автоматические | наличие | справочно | - | Нет |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | 0,9 и более | к, о | 0,9 |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | м | 0,014 и менее | к | 0,014 |
| **3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуга)** | | | | |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  | |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | наличие |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,92 | о, с | 0,85 |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 1,0 и более | к | нет |
|  | Уклон | % | 1:20 и менее | к | нет |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к | нет |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к. о | нет |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65 - 0,75 | к | нет |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,95 | К,0 | нет |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к | нет |
|  | Пандус переносной | наличие | есть | к | нет |
|  | Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие |  | к | наличие |
|  | - мобильный | наличие |  | к | наличие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование элементов объекта | | Единицы нзмерения,наличие | | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | | Фактическое состояние на момент обследования (дата) |
|  | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
|  | Коридоры/холлы | |  | |  |  | |  |
|  | Ширина полосы движения | | м | | 1,2 и более | к | | 1,3 |
|  | Разворотные площадки, глубина | | м | | 1,5 и более | к | | 1,5 |
|  | Разворотные площадки, ширина | | м | | 1,5 и менее | к | | 1,5 |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | | наличие | | есть | к, г | | есть |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | | наличие | | есть | к, г | | нет |
|  | Речевые информаторы и маяки | | наличие | | есть | с | | нет |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | | наличие | | есть | г | | нет |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | | наличие | | есть | г | | наличие |
|  | Тактильная схема | | наличие | | есть | с | | наличие |
|  | Место отдыха и ожидания: | |  | |  |  | |  |
|  | - места для сидения на каждом этаже | | наличие | | есть | о | | наличие |
|  | - зона для коляски на каждом этаже | | наличие | | есть | к | | наличие |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | | м | | 0,1 и менее | с | | 0,25 |
|  | Лестница, перепады высот на этаже  (в коридорах) | |  | |  |  | |  |
|  | Контрастная маркировка | | наличие | | есть | с | | наличие |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | | наличие | | есть | о | | нет |
|  | - горизонтальные завершения поручней | | наличие | | есть | о | | нет |
|  | Пандус внутренний на этаже | |  | |  |  | |  |
|  | Ширина марша | | м | | 1,0 и более | к | | нет |
|  | Уклон | | % | | 8 и менее | к | | нет |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | | м | | 1,5 и более | к | | нет |
|  | Поручни с двух сторон: | | наличие | | есть | к,о | | нет |
|  | - на высоте (нижний поручень) | | м | | 0.65 - 0,75 | к | | нет |
|  | - на высоте (верхний поручень) | | м | | 0,85 - 0,95 | о | | нет |
|  | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | |  | |  |  | |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | | наличие | | есть | с | | наличие |
|  | Поручни с двух сторон: | | наличие | | есть | о, с | | нет |
|  | - на высоте | | м | | 0.85 - 0,95 | о, с | | нет |
|  | - горизонтальные завершения | | наличие | | есть | о, с | | нет |
|  | - нетравмирующие окончания | | наличие | | есть | о, с | |  |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные | | наличие | | есть | с | | наличие |
|  | | Наименование элементов объекта | Единицы измерения,наличие | | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | | Фактическое состояние на момент обследования (дата) | |  |
|  | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | б | |  |
|  | | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) | | | | | | | |  |
|  | | Кабина: |  | |  |  | |  | |
|  | | - длина | м | | 1,4 и более | к | |  | |  |
|  | | - ширина | м | | 1,1 и более | к | |  | |  |
|  | | - ширина дверного проема | м | | 0,8 и более | к | |  | |  |
|  | | - поручни | наличие | | есть | о | |  | |  |
| Световая информация в кабине | наличие | | есть | г | |  | |
|  | | Звуковая информация в кабине | наличие | | есть | с | |  | |  |
|  | | Знак доступности | наличие | | есть | к | |  | |  |
|  | | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | | есть |  | |  | |  |
|  | | **4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)** | | | | | | | |
|  | | Обслуживание через окно/прилавок |  | |  |  | |  | |  |
|  | | Высота рабочей поверхности | м | | 0,8-1,1 | к | |  | |  |
|  | | Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | | 1,5 и более | к | |  | |  |
|  | | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | | |
|  | | Обслуживание в кабинете № |  | |  |  | |  | |  |
|  | | Ширина проема двери в свету | м | | 0,9 и более | к | | 0,9 | |  |
|  | | Высота порога | м | | 0,025 и менее | к | | 0,025 | |  |
|  | | Информация тактильная | наличие | | есть | с | | наличие | |  |
|  | | Информация визуальная контрастная: | наличие | | есть | к, о, с, г | | нет | |  |
|  | | - размещение на высоте | м | | 1,8 и менее | к | | нет | |  |
|  | | - высота прописных букв | м | | 0,025 и более | с | | нет | |  |
| Зона для кресла-коляски | наличие | | есть | к | | наличие | |
|  | | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | | |  |
|  | | Обслуживание с перемещением № |  | |  |  | |  | |  |
|  | | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | | 1,2 и более | к | |  | |  |
|  | | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | | 0,8-1,1 | к | |  | |  |
|  | | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте | | | | | |  | |
|  | | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | |  |  | |  |  | |
|  | | Длина | | м | 1,8 и более | | к |  | |
|  | | Ширина | | м | 1,6 и более | | к |  | |
|  | | Место для сидения | | наличие | есть | | о |  | |
|  | | Крючки для костылей | | наличие | есть | | о |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование элементов объекта | Единицы измерения, наличие | | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Фактическое состояние на момент обследования (дата) |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | |
|  | **Зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  | |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | | 2 и более | к |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | | 1,2 и более | к |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | | 2 и более | г |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | | есть | к |  |
| **5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей** | | | | | |
|  | Санузел для инвалидов |  | |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | | есть | к | наличие |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | | есть | с | наличие |
|  | Ширина дверного проема | м | | 0,9 и более | к, о | 1,2 |
|  | Раковина: |  | |  |  |  |
|  | - зона у раковины (глубина) | м | | 1,3 и более | к | 1,3 |
|  | - зона у раковины (ширина) | м | | 0,85 и более | к | 0,85 |
|  | - высота раковины | м | | 0,75 - 0,85 | к | 0,8 |
|  | - опорный поручень | наличие | | есть | о | наличие |
|  | Кабины для инвалидов: |  | |  |  |  |
|  | - количество кабин | ед. | | справочно |  | нет |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | | есть | к |  |
|  | - ширина дверного проема | м | | 0,9 и более | к, о |  |
| - габариты кабины (длина) | м | | 1,8 и более | к |  |
| - габариты кабины (ширина) | м | | 1,65 и более | к |  |
| - опорные поручни | наличие | | есть | к,о |  |
| т ч откидные | наличие | | есть | к |  |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | | 0,8 и более | к |  |
|  | - крючки для костылей | | наличие | есть | О |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат | | | | |  |

**9. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)** (заполняется при реализации мероприятия Программы, предусматривающего приобретение оборудования, требующего помощь сопровождающего)

Утвержден приказ учреждения от 08 сентября 2017 г. №289-п «Об утверждении локальных актов по обеспечению доступности для инвалидов услуг и объектов», Положение по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник», а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержден график инструктирования сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов услуг и объектов, ведется журнал учета проведения обучения сотрудников, назначены ответственные лица за реализацию мероприятий в соответствии с локальными актами по обеспечению доступности для инвалидов услуг и объектов в БУ «Реабилитационный центр «Добрый волшебник».

**10. Итоговое заключение о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН** (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно)

\_\_\_\_Доступность обеспечена не всем категориям граждан и МГН. Мероприятия , релизованные за счет программы «Доступная среда» позволили частично устранить существующие архитектурно-планировочные барьеры. Полноситью привести в объект в соответствии с действующими нормами по доступности для инвалидов не предствляется возможным в следствии ограниченности бюджетного финансирования на данные мероприятия и конструктивных особенностей здания. Уровень доступности объекта ДУ (К, О, С, У) –услуга предоставляется при помощи персонала, ДЧ-И (Г).

**11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:** обеспечить наличие контрастной визуальной информации в местах получения услуги, установить указатели направления передвижения по объекту

**12. Приложение к настоящему акту:** фотоотчет на 3 слайдах